Стройка:	Устройство скатной кровли детского сада по адресу: Тверская область, Рамешковский район, с. Застолбье, ул. Школьная,д.9	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на устройство скатной кровли	
Сметная стоимость:	1 353.714	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.959	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	190.544	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на IV кв.2010 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2		0.012	1 350.54	16	
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.38	0.17256	83.5800	14	
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т)	маш.ч	6.22	0.07464	23.90	2	
		Накладные расходы				99%	14	
		Сметная прибыль				59.5%	8	
		Всего с НР и СП					38	
	
2.	Е12-01-014-1	Разборка утеплителя	м3		0.17	353.26	60	
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.26	0.5542	83.5800	46	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.0391	124.9500	5	
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08	0.0136	353.13	5	
			(1)			149.85	2	
2. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.15	0.0255	350.25	9	
			(1)			111.67	3	
		Накладные расходы				108%	55	
		Сметная прибыль				55.25%	28	
		Всего с НР и СП					143	
	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обд елок из листовой стали: парапетов	100 м		0.9472	761.37	721	
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	8.61952	83.5800	720	
3. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т)	маш.ч	0.12	0.113664	6.56	1	
3. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.113664			
		Накладные расходы				83%	598	
		Сметная прибыль				65%	468	
		Всего с НР и СП					1 787	
	
4.	Е46-04-001-4	Разборка стен кирпичных	м3		20.16	1 351.01	27 236	
4. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	166.1184	95.1300	15 803	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.15	23.184	111.6700	2 589	
4. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.15	23.184	350.60	8 128	
			(1)			111.67	2 589	
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	46.368	71.28	3 305	
		Накладные расходы				99%	18 208	
		Сметная прибыль				59.5%	10 943	
		Всего с НР и СП					56 387	
	
5.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных (под кирпичные столбики)	100 м2		0.0064	19 834.44	127	
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	0.71168	91.6600	65	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21	0.1344	111.6700	15	
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.8	0.01152	126.93	1	
			(1)			111.67	1	
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	19.2	0.12288	347.72	43	
			(1)			111.67	14	
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	0.24576	71.28	18	
5. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	0.04224			
		Накладные расходы				80%	64	
		Сметная прибыль				68%	54	
		Всего с НР и СП					245	
	
6.	Е08-02-001-1-3	Кладка стен кирпичных наружных  простых при высоте этажа до 4  м из силикатного кирпича утолщенного (парапеты)	м3		19.08	2 790.47	53 242	
6. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.4	103.032	89.2400	9 195	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	7.632	149.8500	1 144	
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	7.632	353.13	2 695	
			(1)			149.85	1 144	
6. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00954	3 459.73	33	
6. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	8.3952	10.48	88	
6. 6.	с404-0163-1	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120э88 мм, марка 125	1000 шт.	0.234	4.46472	7 554.67	33 729	
6. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.194	3.70152	2 026.76	7 502	
		Накладные расходы				109.8%	11 352	
		Сметная прибыль				68%	7 031	
		Всего с НР и СП					71 625	
	
7.	Е08-02-001-1-3	Кладка стен кирпичных наружных  простых при высоте этажа до 4  м из силикатного кирпича утолщенного (вентканалы)	м3		14.27	2 790.47	39 820	
7. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.4	77.058	89.2400	6 877	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	5.708	149.8500	855	
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.4	5.708	353.13	2 016	
			(1)			149.85	855	
7. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.007135	3 459.73	25	
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	6.2788	10.48	66	
7. 6.	с404-0163-1	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120э88 мм, марка 125	1000 шт.	0.234	3.33918	7 554.67	25 226	
7. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.194	2.76838	2 026.76	5 611	
		Накладные расходы				109.8%	8 490	
		Сметная прибыль				68%	5 258	
		Всего с НР и СП					53 567	
	
8.	Е08-02-003-3-3	Кладка кирпичных столбиков для  опирания ферм  из силикатного  кирпича одинарного полнотелог о	м3		0.61	3 704.43	2 260	
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.93	4.8373	100.9100	488	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.42	0.2562	149.8500	38	
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	0.2562	353.13	90	
			(1)			149.85	38	
8. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.061	10.48	1	
8. 5.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.2	0.122	2 026.76	247	
8. 6.	с404-0163-1	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120э88 мм, марка 125	1000 шт.	0.311	0.18971	7 554.67	1 433	
		Накладные расходы				109.8%	578	
		Сметная прибыль				68%	358	
		Всего с НР и СП					3 195	
	
9.	Е08-02-003-1-3	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича утолщенного	м3		4	4 164.60	16 658	
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.8	35.2	100.9100	3 552	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.42	1.68	149.8500	252	
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.42	1.68	353.13	593	
			(1)			149.85	252	
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.2	486.42	97	
			(1)					
9. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.4	10.48	4	
9. 6.	с204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	0.01	0.04	34 805.08	1 392	
9. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.2	0.8	2 026.76	1 621	
9. 8.	с404-0163-1	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120э88 мм, марка 125	1000 шт.	0.311	1.244	7 554.67	9 398	
		Накладные расходы				109.8%	4 177	
		Сметная прибыль				68%	2 587	
		Всего с НР и СП					23 422	
	
10.	Е10-01-002-1	Установка стропил	м3		6.113	10 874.01	66 473	
10. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7	169.3301	89.2400	15 111	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.19	1.16147	149.8500	174	
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.19	1.16147	423.54	492	
			(1)			149.85	174	
10. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	3.36215	17.65	59	
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.28	1.71164	486.42	833	
			(1)					
10. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	0.232294	28 217.21	6 555	
10. 7.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.0267749	25 609.95	686	
10. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	20.66194	23.14	478	
10. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0119815	70 462.80	844	
10. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.0440136	60 772.50	2 675	
10. 11.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.16	0.97808	6 024.55	5 892	
10. 12.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.06	0.36678	5 924.79	2 173	
10. 13.	с102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.83	5.07379	6 045.74	30 675	
		Накладные расходы				106.2%	16 233	
		Сметная прибыль				53.55%	8 185	
		Всего с НР и СП					90 891	
	
11.	Е10-01-001-1	Сборка и установка конструкций  арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой	шт.		8	5 576.96	44 616	
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	21.67	173.36	100.9100	17 494	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8	6.4	149.8500	959	
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.24	1.92	423.54	813	
			(1)			149.85	288	
11. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	0.56	4.48	376.51	1 687	
			(1)			149.85	671	
11. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.3	34.4	30.82	1 060	
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	2.88	486.42	1 401	
			(1)					
11. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.013	0.104	49 004.01	5 096	
11. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.168	72 061.20	12 106	
11. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0016	0.0128	70 462.80	902	
11. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0016	0.0128	60 772.50	778	
11. 11.	с102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м3	0.06	0.48	1 569.87	754	
11. 12.	с102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.11	0.88	2 869.07	2 525	
		Накладные расходы				106.2%	19 597	
		Сметная прибыль				53.55%	9 882	
		Всего с НР и СП					74 095	
	
12.	С201-0296	Накладки из полосовой стали 80х4	т		0.0608	50 926.35	3 096	
	
13.	С203-0413	Ферма Ф-1	м3		6.48	7 641.65	49 518	
	
14.	Е10-01-082-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3		16.781	9 484.08	159 152	
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.04	252.38624	103.2200	26 051	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	2.51715	149.8500	377	
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	2.51715	423.54	1 066	
			(1)			149.85	377	
14. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.14	2.34934	4.22	10	
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	3.52401	486.42	1 714	
			(1)					
14. 6.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0007	0.0117467	60 772.50	714	
14. 7.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.001	0.016781	28 217.21	474	
14. 8.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0015	0.0251715	70 462.80	1 774	
14. 9.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1.02	17.11662	7 309.07	125 107	
14. 10.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.03	0.50343	4 456.00	2 243	
		Накладные расходы				106.2%	28 067	
		Сметная прибыль				53.55%	14 152	
		Всего с НР и СП					201 371	
	
15.	Е10-01-082-2	Укладка по ригеля из брусьев	м3		0.55	9 484.08	5 216	
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.04	8.272	103.2200	854	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	0.0825	149.8500	12	
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0825	423.54	35	
			(1)			149.85	12	
15. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.14	0.077	4.22		
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.21	0.1155	486.42	56	
			(1)					
15. 6.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0007	0.000385	60 772.50	23	
15. 7.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.001	0.00055	28 217.21	16	
15. 8.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.0015	0.000825	70 462.80	58	
15. 9.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1.02	0.561	7 309.07	4 100	
15. 10.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.03	0.0165	4 456.00	74	
		Накладные расходы				106.2%	920	
		Сметная прибыль				53.55%	464	
		Всего с НР и СП					6 599	
	
16.	Е10-01-003-1	Устройство слуховых окон	шт.		2	1 626.92	3 254	
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.63	13.26	91.6600	1 215	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.11	0.22	149.8500	33	
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.11	0.22	423.54	93	
			(1)			149.85	33	
16. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.16	0.32	4.22	1	
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.22	486.42	107	
			(1)					
16. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	60 772.50	170	
16. 7.	с102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	0.06	0.12	1 818.65	218	
16. 8.	с102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.06	0.12	4 644.13	557	
16. 9.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.1	0.2	4 456.00	891	
		Накладные расходы				106.2%	1 325	
		Сметная прибыль				53.55%	668	
		Всего с НР и СП					5 248	
	
17.	С203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2	м2		1.9	1 622.60	3 083	
	
18.	Е12-01-007-9	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2		5.8343	46 993.27	274 173	
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	98.6	575.26198	97.4400	56 054	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.54	3.150522	149.8500	472	
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.45	2.625435	353.13	927	
			(1)			149.85	393	
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.09	0.525087	423.54	222	
			(1)			149.85	79	
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.13	0.758459	486.42	369	
			(1)					
18. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0072	0.042007	57 564.60	2 418	
18. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.073	0.4259039	28 217.21	12 018	
18. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.71	4.142353	34 918.26	144 644	
18. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	10.50174	5 477.30	57 521	
		Накладные расходы				108%	61 048	
		Сметная прибыль				55.25%	31 231	
		Всего с НР и СП					366 452	
	
19.	Е10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3		2.57	2 846.58	7 316	
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.5	21.845	92.8200	2 028	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.1285	149.8500	19	
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.1285	423.54	54	
			(1)			149.85	19	
19. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.6	1.542	102.82	159	
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.3084	486.42	150	
			(1)					
19. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.0257	5 634.58	145	
19. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0003084	21 753.08	7	
19. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.17219	23 987.10	4 130	
19. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.04369	14 580.50	637	
19. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.23	0.5911	10.48	6	
		Накладные расходы				106.2%	2 174	
		Сметная прибыль				53.55%	1 096	
		Всего с НР и СП					10 586	
	
20.	Е10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2		0.58343	10 091.96	5 888	
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	31.61	18.442222	93.9800	1 733	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.1341889	149.8500	20	
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.23	0.1341889	423.54	57	
			(1)			149.85	20	
20. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.14	0.6651102	102.82	68	
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.56	0.3267208	486.42	159	
			(1)					
20. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.0233372	5 634.58	131	
20. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0002334	21 753.08	5	
20. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.1341889	23 987.10	3 219	
20. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.0350058	14 580.50	510	
20. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.79	0.4609097	10.48	5	
		Накладные расходы				106.2%	1 862	
		Сметная прибыль				53.55%	939	
		Всего с НР и СП					8 688	
	
21.	Е10-01-008-5	Устройство карнизов	100 м2		0.7994	34 169.40	27 315	
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143	114.3142	91.6600	10 478	
21. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.43	1.143142	4.22	5	
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.9	0.71946	486.42	350	
			(1)					
21. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.0028778	60 772.50	175	
21. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.463652	5 420.19	2 513	
21. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.735448	5 477.30	4 028	
21. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.847364	11 525.09	9 766	
		Накладные расходы				106.2%	11 128	
		Сметная прибыль				53.55%	5 611	
		Всего с НР и СП					44 054	
	
22.	Е10-01-022-1	Подшивка потолков веранды досками обшивки	100 м2		0.182	26 859.10	4 888	
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	57.33	10.43406	92.8200	968	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.0364	149.8500	5	
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2	0.0364	423.54	15	
			(1)			149.85	5	
22. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.53	0.09646	4.22		
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.44	0.08008	486.42	39	
			(1)					
22. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0063	0.0011466	60 772.50	70	
22. 7.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.86	0.33852	11 211.77	3 795	
		Накладные расходы				106.2%	1 033	
		Сметная прибыль				53.55%	521	
		Всего с НР и СП					6 442	
	
23.	Е12-01-011-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.		8	1 165.18	9 321	
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.93	15.44	91.6600	1 415	
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.08	486.42	39	
			(1)					
23. 3.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0001	0.0008	56 976.30	46	
23. 4.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.028	0.224	34 918.26	7 822	
		Накладные расходы				108%	1 528	
		Сметная прибыль				55.25%	782	
		Всего с НР и СП					11 631	
	
24.	Е12-01-011-2	Устройство колпаков над шахтами на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к 12-01-011-01)	шт.		12	588.33	7 060	
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.97	11.64	91.6600	1 067	
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.12	486.42	58	
			(1)					
24. 3.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0001	0.0012	56 976.30	68	
24. 4.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.014	0.168	34 918.26	5 866	
		Накладные расходы				108%	1 152	
		Сметная прибыль				55.25%	590	
		Всего с НР и СП					8 802	
	
25.	Е20-02-009-10	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 1000 мм	шт.		1	2 848.51	2 849	
25. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	2.27	2.27	95.1300	216	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.01	149.8500	1	
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.01	423.54	4	
			(1)			149.85	1	
25. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кH (т)	маш.ч	0.43	0.43	8.67	4	
25. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.19	0.19	30.82	6	
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.02	486.42	10	
			(1)					
25. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00016	0.00016	53 578.80	9	
25. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00071	0.00071	72 061.20	51	
25. 9.	с300-0286	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	1	1	2 549.28	2 549	
		Накладные расходы				115.2%	250	
		Сметная прибыль				70.55%	153	
		Всего с НР и СП					3 252	
	
26.	Е58-10-1	Навеска частей водосточных труб прямых звеньев	100 м		0.818	19 981.78	16 345	
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.8	30.1024	91.6600	2 759	
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.13	0.10634	486.42	52	
			(1)					
26. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.000409	25 609.95	10	
26. 4.	с201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	93.661	144.39	13 524	
		Накладные расходы				83%	2 290	
		Сметная прибыль				65%	1 793	
		Всего с НР и СП					20 428	
	
27.	Е58-10-3	Навеска частей водосточных труб колен	100 шт.		0.12	19 451.23	2 334	
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.9	7.668	91.6600	703	
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0096	486.42	5	
			(1)					
27. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000048	25 609.95	1	
27. 4.	с201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	100	12	135.45	1 625	
		Накладные расходы				83%	583	
		Сметная прибыль				65%	457	
		Всего с НР и СП					3 374	
	
28.	Е58-10-5	Навеска частей водосточных труб отливов (отметов)	100 шт.		0.12	20 719.30	2 486	
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	6.372	91.6600	584	
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0096	486.42	5	
			(1)					
28. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000048	25 609.95	1	
28. 4.	с201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	100	12	158.03	1 896	
		Накладные расходы				83%	485	
		Сметная прибыль				65%	380	
		Всего с НР и СП					3 350	
	
29.	Е58-10-6	Навеска частей водосточных труб воронок	100 шт.		0.12	53 831.30	6 460	
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1	6.372	91.6600	584	
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08	0.0096	486.42	5	
			(1)					
29. 3.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.000048	25 609.95	1	
29. 4.	с201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	100	12	489.15	5 870	
		Накладные расходы				83%	485	
		Сметная прибыль				65%	380	
		Всего с НР и СП					7 324	
	
30.	Е15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву  карнизов и потолков веранды ( к=1.1 тех.часть п.3.34)	100 м2		1.0795	9 239.05	9 974	
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	71.29	76.957555	97.4400	7 499	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.010795	111.6700	1	
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.010795	126.93	1	
			(1)			111.67	1	
30. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.118745	486.42	58	
			(1)					
30. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0025908	262.97	1	
30. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0009068	146.33		
30. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0442595	14 885.10	659	
30. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.334645	32.92	11	
30. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.01	0.010795	67 479.53	728	
30. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0298	0.0321691	31 601.70	1 017	
		Накладные расходы				94.5%	7 088	
		Сметная прибыль				46.75%	3 506	
		Всего с НР и СП					20 568	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					850 957	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					845 012	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					52 601	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 4; %=108 - по стр. 2, 18, 23, 24; %=83 - по стр. 3, 26-29; %=80 - по стр. 5; %=109.8 - по стр. 6-9; %=106.2 - по стр. 10, 11, 14-16, 19-22; %=94.5 - по стр. 30)					200 532	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	188 500	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 4; %=55.25 - по стр. 2, 18, 23, 24; %=65 - по стр. 3, 26-29; %=68 - по стр. 5-9; %=53.55 - по стр. 10, 11, 14-16, 19-22; %=46.75 - по стр. 30)					107 370	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94					1 140 882	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 096	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ  МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С НР 0,94					3 096	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 849	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 25)					250	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	235	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 25)					153	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94					3 237	
	НР с коэф-том 0,94				0.94	188 735	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 147 215	
	НДС 18%				18	206 499	
	ВСЕГО С НДС 18%					1 353 714	

Составил:			
			
Проверил: