Стройка:	Водоснабжение и водоотведение жилого дома №17 по ул. Бежецкая в пос. Рамешки, Рамешковского района, Тверской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1	
(Локальный сметный расчет)	
на водопровод хоз-питьевой наружный	
Сметная стоимость:	37.414	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.073	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	6.535	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2010 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е01-01-009-14	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 2	1000 м3		0.07713	12 474.41	962	
1. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.09	2.3208417	144.590	336	
1. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	30.09	2.3208417	414.57	962	
			(1)			144.59	336	
		Накладные расходы				95%	319	
		Сметная прибыль				50%	168	
		Всего с НР и СП					1 449	
	
2.	Е01-02-057-2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.004	12 415.48	50	
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	0.616	80.620	50	
		Накладные расходы				80%	40	
		Сметная прибыль				45%	23	
		Всего с НР и СП					113	
	
3.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.121	12 415.48	1 502	
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	18.634	80.620	1 502	
		Накладные расходы				80%	1 202	
		Сметная прибыль				45%	676	
		Всего с НР и СП					3 380	
	
4.	Е01-01-009-13	Обратная засыпка грунта экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 1	1000 м3		0.06164	10 273.04	633	
4. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.78	1.5274392	144.590	221	
4. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	24.78	1.5274392	414.57	633	
			(1)			144.59	221	
		Накладные расходы				95%	210	
		Сметная прибыль				50%	111	
		Всего с НР и СП					953	
	
5.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.2642	6 855.21	1 811	
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	23.3817	77.460	1 811	
		Накладные расходы				80%	1 449	
		Сметная прибыль				45%	815	
		Всего с НР и СП					4 075	
	
6.	Е22-01-021-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км		0.019	52 459.18	997	
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	200.68	3.81292	96.230	367	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.3	0.4047	143.701	58	
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.00133	405.40	1	
			(1)			144.59		
6. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	0.93	0.01767	184.67	3	
			(1)			124.24	2	
6. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	8	0.152	85.37	13	
6. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	20.3	0.3857	383.21	148	
			(1)			144.59	56	
6. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.00209	403.94	1	
			(1)					
6. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.16	0.00304	23.99		
6. 9.	с411-0001	Вода	м3	5	0.095	10.56	1	
6. 10.	с530-0021	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	101	1.919	241.43	463	
		Накладные расходы				130%	553	
		Сметная прибыль				89%	378	
		Всего с НР и СП					1 928	
	
7.	Е22-03-002-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 шт.		0.1	2 146.29	215	
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	7.09	0.709	94.000	67	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.84	0.384	144.590	56	
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.001	405.40		
			(1)			144.59		
7. 4.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	3.83	0.383	383.21	147	
			(1)			144.59	55	
7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.002	403.94	1	
			(1)					
		Накладные расходы				130%	160	
		Сметная прибыль				89%	109	
		Всего с НР и СП					484	
	
8.	Е22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		0.6	1 455.64	873	
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.8	2.88	94.000	271	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.61	1.566	144.590	226	
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.006	405.40	2	
			(1)			144.59	1	
8. 4.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	2.6	1.56	383.21	598	
			(1)			144.59	226	
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.006	403.94	2	
			(1)					
		Накладные расходы				130%	646	
		Сметная прибыль				89%	442	
		Всего с НР и СП					1 961	
	
9.	С300-1	Патрубок диаметром 50мм	шт.		1	32.08	32	
	
10.	С300-2	Патрубок диаметром 100мм	шт.		2	53.81	108	
	
11.	С300-0920	Тройник, диаметром100х65 мм	шт.		1	24.04	24	
	
12.	С300-0911	Муфта соединительная, диаметром 50 мм	шт.		3	23.80	71	
	
13.	С300-0912	Муфты, диаметром 100 мм	шт.		2	161.74	323	
	
14.	Е22-04-001-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	10 м3		0.068	40 553.10	2 758	
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	106.3	7.2284	90.650	655	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.77	1.41236	143.990	203	
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	20.36	1.38448	405.40	561	
			(1)			144.59	200	
14. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.25	0.017	342.66	6	
			(1)			107.74	2	
14. 5.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	0.16	0.01088	184.67	2	
			(1)			124.24	1	
14. 6.	х33-1103	Трамбовки электрические	маш.ч	0.32	0.02176	23.72	1	
14. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	7.77	0.52836	403.94	213	
			(1)					
14. 8.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.0000748	2 257.63		
14. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0008	0.0000544	56 465.70	3	
14. 10.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.04	0.00272	4 624.38	13	
14. 11.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1.2	0.0816	132.32	11	
14. 12.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	1.33	0.09044	3 006.53	272	
14. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.0031	0.0002108	10.56		
14. 14.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.1	0.0068	3 053.54	21	
14. 15.	с408-0030	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм	м3	2.26	0.15368	849.95	131	
14. 16.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.64	0.04352	19 976.99	869	
		Накладные расходы				130%	1 115	
		Сметная прибыль				89%	764	
		Всего с НР и СП					4 637	
	
15.	С441-1309-3	Крышки колец ПП-10-1	шт.		1	1 028.43	1 028	
	
16.	С441-1307-16	Кольца колодцев KС-10-9	шт.		2	1 270.00	2 540	
	
17.	С441-1307-11	Кольцо опорное КО 7-1	шт.		1	337.68	338	
	
18.	С441-1306-6	Днища колец ПД-10-1	шт.		1	1 040.00	1 040	
	
19.	С103-9200	Люки чугунные	шт.		1	2 630.38	2 630	
	
20.	Е22-06-006-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм	врезка		1	3 165.51	3 166	
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	4.72	4.72	96.230	454	
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.14	403.94	57	
			(1)					
20. 3.	с101-0311	Каболка	т	0.00039	0.00039	52 913.70	21	
20. 4.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.0007	0.0007	4 624.38	3	
20. 5.	с103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм	т	0.04	0.04	65 601.00	2 624	
20. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0009	0.0009	3 053.54	3	
20. 7.	с402-9086	Раствор асбоцементный	м3	0.002	0.002	2 045.52	4	
		Накладные расходы				130%	590	
		Сметная прибыль				89%	404	
		Всего с НР и СП					4 160	
	
21.	Е22-06-002-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	км		0.103	2 577.26	265	
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.3	2.9149	88.420	258	
21. 2.	с411-0001	Вода	м3	7.1	0.7313	10.56	8	
		Накладные расходы				130%	335	
		Сметная прибыль				89%	230	
		Всего с НР и СП					830	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					21 366	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 318	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 946	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 4; %=80 - по стр. 2, 3, 5; %=130 - по стр. 6-8, 14, 20, 21)					6 619	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	6 222	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 4; %=45 - по стр. 2, 3, 5; %=89 - по стр. 6-8, 14, 20, 21)					4 119	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94					28 659	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 048	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94					3 048	
	НР с коэф-том 0,94				0.94	6 222	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					31 707	
	НДС 18%				18	5 707	
	ВСЕГО С НДС 18%					37 414	

Составил:		Данилова Е.М.	
			
Проверил: