Стройка:	Водоснабжение и водоотведение жилого дома №24 по ул. Бежецкая в пос. Рамешки, Рамешковского района, Тверской области	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1	
(Локальный сметный расчет)	
на водопровод хоз-питьевой наружный	
Сметная стоимость:	49.984	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.094	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	8.727	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2010 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Е01-01-009-14	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 2	1000 м3		0.1139	12 474.41	1 421	
1. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.09	3.427251	144.590	496	
1. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	30.09	3.427251	414.57	1 421	
			(1)			144.59	496	
		Накладные расходы				95%	471	
		Сметная прибыль				50%	248	
		Всего с НР и СП					2 140	
	
2.	Е01-01-009-14	Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 2 (мокрый грунт)	1000 м3		0.0812	13 721.85	1 114	
		Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1	
2. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	33.099	2.6876388	144.590	389	
2. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	33.099	2.6876388	414.57	1 114	
			(1)			144.59	389	
		Накладные расходы				95%	370	
		Сметная прибыль				50%	195	
		Всего с НР и СП					1 678	
	
3.	Е01-02-057-2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (1,2*1,15)	100 м3		0.065	12 415.48	807	
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	10.01	80.620	807	
		Накладные расходы				80%	646	
		Сметная прибыль				45%	363	
		Всего с НР и СП					1 816	
	
4.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.081	12 415.48	1 006	
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	12.474	80.620	1 006	
		Накладные расходы				80%	805	
		Сметная прибыль				45%	453	
		Всего с НР и СП					2 264	
	
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (мокрый грунт)	100 м3		0.063	14 277.80	900	
		Начисления: Н5= 1.15	
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	11.1573	80.620	900	
		Накладные расходы				80%	720	
		Сметная прибыль				45%	405	
		Всего с НР и СП					2 025	
	
7.	Е01-01-009-13	Обратная засыпка грунта экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63), группа грунтов: 1	1000 м3		0.0923	10 273.04	948	
7. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.78	2.287194	144.590	331	
7. 2.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	24.78	2.287194	414.57	948	
			(1)			144.59	331	
		Накладные расходы				95%	314	
		Сметная прибыль				50%	166	
		Всего с НР и СП					1 428	
	
8.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.216	6 855.21	1 481	
8. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	19.116	77.460	1 481	
		Накладные расходы				80%	1 185	
		Сметная прибыль				45%	666	
		Всего с НР и СП					3 332	
	
9.	Е22-01-021-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км		0.045	52 459.18	2 361	
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	200.68	9.0306	96.230	869	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.3	0.9585	143.701	138	
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.07	0.00315	405.40	1	
			(1)			144.59		
9. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	0.93	0.04185	184.67	8	
			(1)			124.24	5	
9. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	8	0.36	85.37	31	
9. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	20.3	0.9135	383.21	350	
			(1)			144.59	132	
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.00495	403.94	2	
			(1)					
9. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.16	0.0072	23.99		
9. 9.	с411-0001	Вода	м3	5	0.225	10.56	2	
9. 10.	с530-0021	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	101	4.545	241.43	1 097	
		Накладные расходы				130%	1 309	
		Сметная прибыль				89%	896	
		Всего с НР и СП					4 566	
	
10.	Е22-03-002-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 шт.		0.1	2 146.29	215	
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	7.09	0.709	94.000	67	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.84	0.384	144.590	56	
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.001	405.40		
			(1)			144.59		
10. 4.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	3.83	0.383	383.21	147	
			(1)			144.59	55	
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.002	403.94	1	
			(1)					
		Накладные расходы				130%	160	
		Сметная прибыль				89%	109	
		Всего с НР и СП					484	
	
11.	Е22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		0.5	1 455.64	728	
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.8	2.4	94.000	226	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.61	1.305	144.590	189	
11. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.005	405.40	2	
			(1)			144.59	1	
11. 4.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	2.6	1.3	383.21	498	
			(1)			144.59	188	
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.005	403.94	2	
			(1)					
		Накладные расходы				130%	540	
		Сметная прибыль				89%	369	
		Всего с НР и СП					1 637	
	
12.	С300-1	Патрубок диаметром 50мм	шт.		3	32.08	96	
	
13.	С300-3	Отвод диаметром 50мм	шт.		1	13.63	14	
	
14.	С300-0911	Муфта соединительная, диаметром 50 мм	шт.		2	23.80	48	
	
15.	С300-0912	Муфта соединительная, диаметром 100 мм	шт.		2	161.79	324	
	
16.	Е22-04-001-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3		0.068	92 595.65	6 297	
16. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	151.5	10.302	96.230	991	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.8	1.4824	144.590	214	
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	21.8	1.4824	405.40	601	
			(1)			144.59	214	
16. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.49	0.10132	96.43	10	
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	8.31	0.56508	403.94	228	
			(1)					
16. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0011	0.0000748	2 257.63		
16. 7.	с101-0311	Каболка	т	0.04	0.00272	52 913.70	144	
16. 8.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.211	0.014348	48 540.30	696	
16. 9.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.02	0.00136	19 611.49	27	
16. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0008	0.0000544	56 465.70	3	
16. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.04	0.00272	4 624.38	13	
16. 12.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	0.32	0.02176	80 659.38	1 755	
16. 13.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	1.2	0.0816	132.32	11	
16. 14.	с401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	2.72	0.18496	3 006.53	556	
16. 15.	с401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	1.01	0.06868	3 138.15	216	
16. 16.	с402-9086	Раствор асбоцементный	м3	0.034	0.002312	2 045.52	5	
16. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.0031	0.0002108	10.56		
16. 18.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.1	0.0068	3 053.54	21	
16. 19.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.64	0.04352	19 976.99	869	
16. 20.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	0.9	0.0612	2 464.40	151	
		Накладные расходы				130%	1 567	
		Сметная прибыль				89%	1 072	
		Всего с НР и СП					8 936	
	
17.	С441-1309-3	Крышки колец ПП-10-1	шт.		1	1 028.43	1 028	
	
18.	С441-1307-16	Кольца колодцев KС-10-9	шт.		2	1 270.00	2 540	
	
19.	С441-1307-11	Кольцо опорное КО 7-1	шт.		1	337.68	338	
	
20.	С441-1306-6	Днища колец ПД-10-1	шт.		1	1 040.00	1 040	
	
21.	С103-9200	Люки чугунные	шт.		1	2 630.38	2 630	
	
22.	Е22-06-006-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм	врезка		1	3 165.51	3 166	
22. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	4.72	4.72	96.230	454	
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14	0.14	403.94	57	
			(1)					
22. 3.	с101-0311	Каболка	т	0.00039	0.00039	52 913.70	21	
22. 4.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.0007	0.0007	4 624.38	3	
22. 5.	с103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм	т	0.04	0.04	65 601.00	2 624	
22. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0009	0.0009	3 053.54	3	
22. 7.	с402-9086	Раствор асбоцементный	м3	0.002	0.002	2 045.52	4	
		Накладные расходы				130%	590	
		Сметная прибыль				89%	404	
		Всего с НР и СП					4 160	
	
23.	Е22-06-002-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	км		0.045	2 577.26	116	
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.3	1.2735	88.420	113	
23. 2.	с411-0001	Вода	м3	7.1	0.3195	10.56	3	
		Накладные расходы				130%	147	
		Сметная прибыль				89%	101	
		Всего с НР и СП					363	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					28 618	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 616	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 946	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 7; %=80 - по стр. 3-5, 8; %=130 - по стр. 9-11, 16, 22, 23)					8 823	
	.    НР с коэф. 0,94				0.94	8 294	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 7; %=45 - по стр. 3-5, 8; %=89 - по стр. 9-11, 16, 22, 23)					5 447	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94					39 357	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 002	
	 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94					3 002	
	НР с коэф-том 0,94				0.94	8 294	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					42 359	
	НДС 18%				18	7 625	
	ВСЕГО С НДС 18%					49 984	

Составил:		Данилова Е.М	
			
Проверил: